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План-конспект урока МДК 1. Технология обслуживания котельных установок

Форма проведения урока – открытый урок

Разработчик:
преподаватель Швидко Н.Ф.

Учебная цель: 
- формирование теоретических знаний назначение, устройства, установки и обслуживания воздухоподогревателя 
- формирование практических умений обслуживания воздухоподогревателя 

Задачи урока:
	Образовательные:

	- формирование теоретических знаний назначение, устройства, установки и обслуживания воздухоподогревателя котельного устройства; 
- формирование практических умений разрабатывать схемы обслуживания воздухоподогревателя;

	Воспитательные:

	· формирование познавательных мотивов, развитие интереса 
к профессиональной деятельности;
· формирование сознательного отношения к обучению, учебной деятельности;
-  формирование навыков самоконтроля;

	Развивающие:

	· развитие коммуникативных способностей обучающихся 
в процессе работы;
· развитие логического мышления;
· повышение мотивации к изучению междисциплинарного курса



 












ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА
 
	Дата 
	2026

	Тема 
	Назначение, устройство и обслуживание воздухоподогревателя 

	Преподаватель 
	Швидко Николай Федорович

	Профессия 
	13786 Машинист (кочегар) котельной

	Группа
	№ 5

	Тип занятия
	Усвоения новых знаний

	Вид занятия
	Лекция 



Задачи урока

	Методические:

	- активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся через использование технологии личностно-ориентированного 
и проблемного обучения;
- формирование практического опыта по применению схем обслуживания воздухоподогревателя;
- развитие общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач


	Образовательные:

	- формирование теоретических знаний по назначению, устройству и обслуживанию воздухоподогревателя; 
- формирование практических умений разрабатывать простейшие схемы обслуживанию воздухоподогревателя

	Воспитательные:

	· формирование познавательных мотивов, развитие интереса 
к профессиональной деятельности;
· формирование сознательного отношения к обучению, учебной деятельности;
-  формирование навыков самоконтроля;

	Развивающие:

	· развитие коммуникативных способностей обучающихся 
в процессе работы;
· развитие логического мышления;
· повышение мотивации к изучению междисциплинарного курса



Методическое обеспечение урока: рабочая программа профессионального модуля ПМ.01.01. Выполнение работ по обслуживанию водогрейных и паровых котлов  программы профессиональной подготовки по профессии 13786 Машинист (кочегар) котельной, конспект урока.
Средства обучения: опорный конспект.
 

Структура и содержание урока

	Этапы
урока
	Хронометраж урока
	Деятельность
преподавателя
	Деятельность 
обучающихся

	Организационный
	4 минут
	Подготовка к уроку, определение готовности к совместной деятельности
Постановка цели, мотивация учебной деятельности

	
	
	Проверка присутствующих
Рефлексия, контроль
	Рефлексия, самоконтроль

	Основной этап
	Повторение пройденного материала
	6 минут


	Ответить на вопросы
Рефлексия, контроль
	Отвечают на поставленные вопросы
Рефлексия, самоконтроль

	
	
	
	Подведение итогов (анализ, самоанализ, самооценка)

	
	Изучение нового материала


	20 минут

	Лекция:
1. Назначение и устройство воздухоподогревателя
1. Место установки воздухоподогревателя
1. Обслуживание воздухоподогревателя

	Ведение конспекта лекций


	
	
	
	Разработка (анализ) алгоритма действий

	
	Проверка уровня усвоения нового материала
	10 минут
	Разъяснение основных требований 
при выполнении работы
	Усвоение общих требований

	
	
	
	Подведение итогов (анализ, самоанализ, самооценка)

	Заключительный 
	5 минут
	Подведение итогов урока (взаимопроверка, отметка)

	
	
	Домашнее задание, разъяснение способов его выполнения 



Ход урока

1. Организационный этап:
1.1. Подготовка к уроку и проверка контингента. 
1.2. Сообщение темы и цели урока: 
Тема: Назначение, устройство и обслуживание воздухоподогревателя 
Цель: 
- .формирование теоретических знаний обслуживания воздухоподогревателя
- формирование практических умений обслуживания воздухоподогревателя
1.3. Мотивация: 
Теоретическое обучение последовательности выполнения операций по включению воздухоподогревателя в работу.
Материал данной темы пригодится обучающимся при выполнении практических работ.

2. Основной этап:
2.1. Актуализация опорных знаний
Ответить на вопросы:
1.Для чего необходим воздухоподогреватель?
2.Какие воздухоподогреватели по конструкции   вы знаете?
3.При каких температурах работают воздухоподогреватели?

2.2. Изучение нового материала
План лекции:
1.Назначение воздухоподогревателя
[bookmark: _GoBack]2.Из каких материалов изготовлен воздухоподогреватель
3.Принцип работы воздухоподогревателя
      4.Обслуживание воздухоподогревателя






1. Назначение воздухоподогревателя

Для подогрева воздуха перед подачей в топку применяют воздухоподогреватель..





1. Конструкции воздухоподогревателя

Воздухоподогреватели выполняются из стали.
По конструкции могут быть пластинчатые и трубчатые. Устанавливаются воздухоподогреватели в газоходах котельного агрегата по дымовому тракту после экономайзера.




1. Принцип работы воздухоподогревателя

Воздух нагнетается в воздухоподогреватель специальными устройствами – воздушными вентиляторами. Воздух проходя через воздухоподогреватель нагревается за счет обдувания горючими газами продуктов сгорания топлива в топке и нагретый до температуры  200 градусов Цельсия подается под незначительным давлением в зону горения топлива. Тепловая энергия получаемая при сгорании топлива не тратиться на подогрев поступающего воздуха, что положительно влияет на КПД котла



1. Обслуживание экономайзера

В процессе обслуживания необходимо соблюдать следующие общие требования и правила:
· Контролировать степень нагрева воздуха на входе воздухоподогревателя и на выходе;
· В случае налипания сажи на поверхностях нагрева воздухоподогревателя, необходимо выполнить очистку их паром ;





2.3. Проверка уровня усвоения нового материала: выполнение самостоятельной  работы. Ответить письменно на вопросы
1. Какие воздухоподогреватели по конструкции бывают ?
2. где устанавливают воздухоподогреватели?
3. Дать характеристику, принцип действия воздухоподогревателя?



3. Заключительный этап:
1) подведение итогов занятия в соответствии с его целями;
2) выставление и комментирование оценок; 
3) домашнее задание: 
Изучить возможные аварийные ситуации при обслуживании воздухоподогревателя.
4)рефлексия: 
Что нового вы сегодня узнали на уроке?
Что для вас было особенно интересным на уроке?
Удовлетворены ли вы результатами своей работы? 
Как Вы оцениваете свою работу на уроке?
Какие из полученных сегодня на уроке знаний и умений вы можете применить 
в профессиональной деятельности?

